<http://challenge01.root-me.org/reseau/ch4/ch4.txt>

172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"REGISTER"sip:172.25.105.40"4787f7ce""""PLAIN"1234

172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"INVITE"sip:1000@172.25.105.40"70fbfdae""""MD5"aa533f6efa2b2abac675c1ee6cbde327

172.25.105.3"172.25.105.40"555"asterisk"BYE"sip:1000@172.25.105.40"70fbfdae""""MD5"0b306e9db1f819dd824acf3227b60e07

Asterisk est un serveur téléphonique bas niveaux, utiliser sur une distribution linux.

Le protocole SIP permet d’initions une communication par le protocole Void.

Bye : signe la fin d’une communication.

Registre : fait par as une authentification.

Mot de passe 1234